**CATÁLOGO ELECTRÓNICO:** EQUIPOS DE IMPRESIÓN

**CÓDIGO:** SERCOP-SELPROV-001-2024

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

1.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 21-25 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Color A4, velocidad impresión de  21-25 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031117 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 30.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 1.500 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 600 x 600 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 850 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 21-25 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 2 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |  |

2.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 26-29 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Color A4, velocidad impresión de  26-29 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031118 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 55.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 4.800 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 600 x 600 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 850 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 26-29 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 2 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |  |

3.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 30-35 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Color A4, velocidad impresión de  30-35 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031119 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 50.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 4.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 600 x 600 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 1610 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 30-35 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 5 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |  |

4.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 40-45 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Color A4, velocidad impresión de  40-45 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031120 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 80.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 10.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 600 x 600 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 850 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 40-45 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |  |

5.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 50-55 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Color A4, velocidad impresión de  50-55 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031122 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 100.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 14.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 850 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 50-55 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 20 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |  |

6.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A3, velocidad impresión de 20-25 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o  Láser Color A3, velocidad  impresión de 20-25 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031123 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 60.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 5.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |  |
| **Consumo energético en operación** | 1100 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 20-25 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Dos Bandejas más multipropósito |  |

7.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A3, velocidad impresión de 30-35 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o  Láser Color A3, velocidad  impresión de 30-35 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031124 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 125.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 7.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |  |
| **Consumo energético en operación** | 1100 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 30-35 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Dos Bandejas más multipropósito |  |

8.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A3, velocidad impresión de 56-60 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Color A3, velocidad impresión de  56-60 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031148 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 225.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 60.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |  |
| **Consumo energético en operación** | 1100 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 56-60 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 20 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Dos Bandejas más multipropósito |  |

9.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A3, velocidad impresión de 66-70 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Color A3, velocidad impresión de 66- 70 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031127 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 300.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 40.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |  |
| **Consumo energético en operación** | 1100 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 66-70 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 20 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Dos Bandejas más multipropósito |  |

10.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 30-35 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Monocromático A4, velocidad  impresión de 30-35 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031129 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 30.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 2.500 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | Negro |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 600 x 600 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 750 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 30-35 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 2 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |  |

11.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 40-45 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Monocromático A4, velocidad  impresión de 40-45 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031130 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 50.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 3.500 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | Negro |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 600 x 600 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 750 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 40-45 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 5 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |  |

12.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 46-50 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Monocromático A4, velocidad  impresión de 46-50 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031150 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 120.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 7.500 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | Negro |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 750 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 46-50 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 15 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |  |

13.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 51-55 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Monocromático A4, velocidad  impresión de 51-55 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031131 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 160.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 16.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | Negro |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 750 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 51-55 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |  |

14.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 61-65 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Monocromático A4, velocidad  impresión de 61-65 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031132 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 300.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 30.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | Negro |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 1610 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 61-65 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |  |

15.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 70 PPM o superior

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Monocromático A4, velocidad  impresión de 70 PPM o superior** | |
| **CPC:** | 45160031133 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 300.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 23.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | Negro |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 1610 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 70 PPM o superior |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja + multipropósito |  |

16.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A3, velocidad impresión de 21-25 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Monocromático A3, velocidad  impresión de 21-25 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031134 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 80.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 13.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | Negro |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |  |
| **Consumo energético en operación** | 950 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 21-25 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |  |

17.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A3, velocidad impresión de 30-35 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Monocromático A3, velocidad  impresión de 30-35 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031135 | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **VAE:** | 40% |  |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 100.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 17.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | Negro |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | SI |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |  |
| **Consumo energético en operación** | 950 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 30-35 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Dos bandejas más multipropósito |  |

18.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A3, velocidad impresión de 40-45 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Monocromático A3, velocidad  impresión de 40-45 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031136 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 150.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 20.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | Negro |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | SI |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |  |
| **Consumo energético en operación** | 950 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 40-45 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Dos bandejas más multipropósito |  |

19.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A3, velocidad impresión de 66-70 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser  Monocromático A3, velocidad  impresión de 66-70 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031151 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 350.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 100.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | Negro |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |  |
| **Consumo energético en operación** | 950 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 66-70 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 30 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Dos bandejas más multipropósitos |  |

20.- Impresora Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 21-25 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser Color A4,  velocidad impresión de 21-25 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031139 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 50.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 4.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 750 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 21- 25 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |  |

21.- Impresora Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 30-35 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser Color A4,  velocidad impresión de 30-35 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031152 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 50.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 4.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 600 x 600 |  |
| **Scan Dúplex** | NO |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 750 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 30- 35 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |  |

22.- Impresora Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 40-45 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser Color A4,  velocidad impresión de 40-45 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031153 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 80.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 10.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | NO |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 750 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 40-45 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 20 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |  |

23.- Impresora Led o Láser Color A3, velocidad impresión de 51-55 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser Color A3,  velocidad impresión de 51-55 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031154 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 270.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 30.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | NO |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |  |
| **Consumo energético en operación** | 850 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 51-55 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Dos bandejas más multipropósito |  |

24.- Impresora Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 40-45 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser  Monocromático A4, velocidad  impresión de 40-45 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031141 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 50.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 4.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | Negro |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 600 x 600 |  |
| **Scan Dúplex** | No |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 650 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 40 - 45 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 5 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |  |

25.- Impresora Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 46-50 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser  Monocromático A4, velocidad  impresión de 46-50 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031155 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 120.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 7500 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | Negro |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | No |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 650 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 46 - 50 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |  |

26.- Impresora Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 51-55 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser  Monocromático A4, velocidad  impresión de 51-55 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031156 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 150.000 páginas |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 10.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | Negro |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | No |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 1610 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 51-55 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 30 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |  |

27.- Impresora Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 61-65 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser  Monocromático A4, velocidad  impresión de 61-65 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031142 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 275.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 20.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | Negro |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | No |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 1610 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 61 - 65 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 20 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |  |

28.- Impresora Multifunción Tinta Color A4, velocidad impresión de 21-25 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Tinta  Color A4, velocidad impresión de  21-25 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031144 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 30.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 2.000 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 Colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 600 x 600 |  |
| **Scan Dúplex** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 39 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Tinta |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 21 - 25 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 5 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |  |

29.- Impresora Multifunción Tinta Color A4, sin scan dúplex velocidad impresión de 20-25 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Tinta  Color A4, sin scan dúplex  velocidad impresión de 20-25 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031157 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 5.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 800 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 Colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Manual / Automática |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | No |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 12 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Tinta |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 20 - 25 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 5 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja |  |

30.- Impresora Multifunción Tinta Color A4, velocidad impresión de 30-35 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Tinta  Color A4, velocidad impresión  de 30-35 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031145 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 2.500 páginas |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 800 |  |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 4800 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | Manual / Automático |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 12 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Tinta |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 30-35 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 5 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja |  |

31.- Impresora Multifunción Tinta Color A3, velocidad impresión de 30-40 PPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Tinta  Color A3, velocidad impresión  de 30-40 PPM** | |
| **CPC:** | 45160031158 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 30.000 |  |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 1.500 páginas |  |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Impresión Dúplex** | Si |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 4800 x 1200 |  |
| **Scan Dúplex** | Manual / Automático |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |  |
| **Consumo energético en operación** | 37 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Tinta |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Velocidad de impresión** | 30-40 PPM |  |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |  |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |  |

32.- Plotter de impresión A1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Plotter de impresión A1** | |
| **CPC:** | 451600328 | |
| **VAE:** | 0% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Colores de Impresión** | 4 Colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluido |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | 2400 x 1200 |  |
| **Scan** | No |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Controlador de trama para Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS |  |
| **Aplicaciones (dibujos lineales, presentaciones y renderización)** | Dibujos lineales, presentaciones; reproducciones |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A1 |  |
| **Consumo energético en operación** | 30 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Inyección térmica de tinta o a base de pigmentos |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Nro. de Rollos** | 1 |  |
| **Consumible inicial (tinta y al menos un rollo de papel bond)** | Si |  |

33.- Plotter de impresión A0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Plotter de impresión A0** | |
| **CPC:** | 451600329 | |
| **VAE:** | 0% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Colores de Impresión** | 4 Colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluido |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | 2400 x 1200 |  |
| **Scan** | No |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Controlador de trama para Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS |  |
| **Aplicaciones (dibujos lineales, presentaciones y renderización)** | Dibujos lineales, presentaciones; reproducciones |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A0 |  |
| **Consumo energético en operación** | 67 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Inyección térmica de tinta o a base de pigmentos |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Nro. de Rollos** | 1 |  |
| **Consumible inicial (tinta y al menos un rollo de papel bond)** | Si |  |

34.- Plotter de impresión multifunción A1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Plotter de impresión  multifunción A1** | |
| **CPC:** | 451600326 | |
| **VAE:** | 0% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Colores de Impresión** | 4 Colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluido |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | 2400 x 1200 |  |
| **Scan** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Controlador de trama para Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS |  |
| **Aplicaciones (dibujos lineales, presentaciones y renderización)** | Dibujos lineales, presentaciones; reproducciones |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A1 |  |
| **Consumo energético en operación** | 25 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Inyección térmica de tinta o a base de pigmentos |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Nro. de Rollos** | 1 |  |
| **Consumible inicial (tinta y al menos un rollo de papel bond)** | Si |  |

35.- Plotter de impresión multifunción A0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Plotter de impresión  multifunción A0** | |
| **CPC:** | 451600327 | |
| **VAE:** | 0% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Colores de Impresión** | 4 Colores |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Suministro inicial por color** | Incluido |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Network** | Si |  |
| **Resolución de Impresión** | 2400 x 1200 |  |
| **Scan** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Controlador de trama para Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS |  |
| **Aplicaciones (dibujos lineales, presentaciones y renderización)** | Dibujos lineales, presentaciones; reproducciones |  |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A0 |  |
| **Consumo energético en operación** | 30 wats o menos |  |
| **Tecnología de impresión** | Inyección térmica de tinta o a base de pigmentos |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |
| **Nro. de Rollos** | 1 |  |
| **Consumible inicial (tinta y al menos un rollo de papel bond)** | Si |  |

36.- Scanner ADF A3, Velocidad de escaneo simple 70 o superior

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Scanner ADF A3, Velocidad de  escaneo simple 70 o superior** | |
| **CPC:** | 451700429 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Imágenes / diario)** | Mínimo 20.000 |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Escaneo Dúplex** | Si |  |
| **Velocidad de escaneo Simple** | 70 o superior |  |
| **Velocidad de escaneo dúplex** | 140 o superior |  |
| **Capacidad del ADF (Hojas)** | Mínimo 200 |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Conectividad** | Puerto USB y Puerto de Red 10/100/1000 |  |
| **Resolución de escaneo** | Si |  |
| **Software de captura** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | A3 |  |
| **Consumo energético en operación** | 67 wats o menos |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |

37.- Scanner ADF A4, Velocidad de escaneo simple 20-29 IPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Scanner ADF A4, Velocidad de  escaneo simple 20-29 IPM** | |
| **CPC:** | 4517004210 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Imágenes / diario)** | Mínimo 1.500 |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Escaneo Dúplex** | Si |  |
| **Velocidad de escaneo Simple** | 20- 29 IPM |  |
| **Velocidad de escaneo dúplex** | 40-58 IPM |  |
| **Capacidad del ADF (Hojas)** | Mínimo 30 |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Conectividad** | USB |  |
| **Resolución de escaneo** | Si |  |
| **Software de captura** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 67 wats o menos |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |

38.- Scanner ADF A4, Velocidad de escaneo simple 30-39 IPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Scanner ADF A4, Velocidad de  escaneo simple 30-39 IPM** | |
| **CPC:** | 4517004211 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Imágenes / diario)** | Mínimo 3.500 |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Escaneo Dúplex** | Si |  |
| **Velocidad de escaneo Simple** | 30-39 IPM |  |
| **Velocidad de escaneo dúplex** | 60-78 IPM |  |
| **Capacidad del ADF (Hojas)** | Mínimo 50 hojas |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Conectividad** | Si |  |
| **Resolución de escaneo** | Si |  |
| **Software de captura** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 67 wats o menos |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |

39.- Scanner ADF A4, Velocidad de escaneo simple 40-49 IPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Scanner ADF A4, Velocidad de  escaneo simple 40-49 IPM** | |
| **CPC:** | 4517004212 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Imágenes / diario)** | Mínimo 4.000 |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Escaneo Dúplex** | Si |  |
| **Velocidad de escaneo Simple** | 40-49 IPM |  |
| **Velocidad de escaneo dúplex** | 80-98 IPM |  |
| **Capacidad del ADF (Hojas)** | Mínimo 50 |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Conectividad** | Si |  |
| **Resolución de escaneo** | Si |  |
| **Software de captura** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 67 wats o menos |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |

40.- Scanner ADF A4, Velocidad de escaneo simple 60-69 IPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Scanner ADF A4, Velocidad de  escaneo simple 60-69 IPM** | |
| **CPC:** | 4517004213 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Imágenes / diario)** | Mínimo 6.000 |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Escaneo Dúplex** | Si |  |
| **Velocidad de escaneo Simple** | 60- 69 IPM |  |
| **Velocidad de escaneo dúplex** | 120-138 IPM |  |
| **Capacidad del ADF (Hojas)** | Mínimo 60 hojas |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Conectividad** | Si |  |
| **Resolución de escaneo** | Si |  |
| **Software de captura** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 67 wats o menos |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |

41.- Scanner ADF A4, Velocidad de escaneo simple 70-79 IPM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Scanner ADF A4, Velocidad de  escaneo simple 70-79 IPM** | |
| **CPC:** | 4517004214 | |
| **VAE:** | 40% | |
| **FICHA SERCOP** | | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Imágenes / diario)** | Mínimo 7000 |  |
| **Fabricante** | Fabricante |  |
| **Escaneo Dúplex** | Si |  |
| **Velocidad de escaneo Simple** | 70- 79 IPM |  |
| **Velocidad de escaneo dúplex** | 140-158 IPM |  |
| **Capacidad del ADF (Hojas)** | Mínimo 80 hojas |  |
| **Marca** | Marca |  |
| **Modelo** | Modelo |  |
| **Conectividad** | Si |  |
| **Resolución de escaneo** | Si |  |
| **Software de captura** | Si |  |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Linux |  |
| **Tamaños de papel soportados** | A4 |  |
| **Consumo energético en operación** | 67 wats o menos |  |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |  |