**CATÁLOGO ELECTRÓNICO:** EQUIPOS DE IMPRESIÓN

**CÓDIGO:** SERCOP-SELPROV-001-2024

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

1.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 21-25 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 21-25 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031117 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 30.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 1.500 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 600 x 600 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 850 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 21-25 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 2 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |   |

 2.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 26-29 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 26-29 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031118 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 55.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 4.800 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 600 x 600 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, WindowsServer 2008 R2 SP1, Windows Server2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 850 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 26-29 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 2 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |   |

 3.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 30-35 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 30-35 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031119 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 50.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 4.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 600 x 600 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, WindowsServer 2008 R2 SP1, Windows Server2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 1610 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 30-35 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 5 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |   |

 4.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 40-45 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 40-45 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031120 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 80.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 10.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 600 x 600 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, WindowsServer 2008 R2 SP1, Windows Server2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 850 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 40-45 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |   |

 5.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 50-55 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 50-55 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031122 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 100.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 14.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, WindowsServer 2008 R2 SP1, Windows Server2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 850 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 50-55 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 20 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |   |

 6.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A3, velocidad impresión de 20-25 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Color A3, velocidad impresión de 20-25 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031123 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 60.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 5.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, WindowsServer 2008 R2 SP1, WindowsServer 2012, 2016, 2019; Mac OS10.x o superior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |   |
| **Consumo energético en operación** | 1100 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 20-25 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Dos Bandejas más multipropósito |   |

 7.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A3, velocidad impresión de 30-35 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Color A3, velocidad impresión de 30-35 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031124 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 125.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 7.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11,Windows Server 2008 R2 SP1,Windows Server 2012, 2016,2019; Mac OS 10.x o superior,Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |   |
| **Consumo energético en operación** | 1100 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 30-35 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Dos Bandejas más multipropósito |   |

 8.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A3, velocidad impresión de 56-60 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Color A3, velocidad impresión de 56-60 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031148 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 225.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 60.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, WindowsServer 2008 R2 SP1, Windows Server2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |   |
| **Consumo energético en operación** | 1100 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 56-60 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 20 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Dos Bandejas más multipropósito |   |

 9.- Impresora Multifunción Led o Láser Color A3, velocidad impresión de 66-70 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Color A3, velocidad impresión de 66-70 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031127 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 300.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 40.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, WindowsServer 2008 R2 SP1, Windows Server2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |   |
| **Consumo energético en operación** | 1100 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 66-70 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 20 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Dos Bandejas más multipropósito |   |

 10.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 30-35 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 30-35 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031129 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 30.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 2.500 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | Negro |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 600 x 600 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, WindowsServer 2008 R2 SP1, Windows Server2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 750 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 30-35 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 2 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |   |

 11.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 40-45 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 40-45 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031130 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 50.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 3.500 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | Negro |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 600 x 600 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, WindowsServer 2008 R2 SP1, Windows Server2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 750 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 40-45 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 5 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |   |

 12.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 46-50 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 46-50 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031150 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 120.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 7.500 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | Negro |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, WindowsServer 2008 R2 SP1, Windows Server2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 750 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 46-50 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 15 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |   |

 13.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 51-55 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 51-55 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031131 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 160.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 16.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | Negro |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, WindowsServer 2008 R2 SP1, Windows Server2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 750 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 51-55 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |   |

 14.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 61-65 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 61-65 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031132 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 300.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 30.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | Negro |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, WindowsServer 2008 R2 SP1, Windows Server2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 1610 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 61-65 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |   |

 15.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 70 PPM o superior

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 70 PPM o superior** |
| **CPC:**  | 45160031133 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 300.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 23.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | Negro |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, WindowsServer 2008 R2 SP1, Windows Server2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 1610 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 70 PPM o superior |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja + multipropósito |   |

 16.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A3, velocidad impresión de 21-25 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A3, velocidad impresión de 21-25 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031134 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 80.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 13.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | Negro |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, WindowsServer 2008 R2 SP1, Windows Server2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |   |
| **Consumo energético en operación** | 950 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 21-25 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una Bandeja más multipropósito |   |

 17.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A3, velocidad impresión de 30-35 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A3, velocidad impresión de 30-35 PPM** |
| **CPC:** | 45160031135 |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **VAE:** | 40% |   |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 100.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 17.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión** | Negro |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex** | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca** | Marca |   |
| **Modelo** | Modelo |   |
| **Network** | Si |   |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | SI |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |   |
| **Consumo energético en operación** | 950 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión** | 30-35 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Dos bandejas más multipropósito |   |

 18.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A3, velocidad impresión de 40-45 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A3, velocidad impresión de 40-45 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031136 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 150.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 20.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | Negro |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca |   |
| **Modelo**  | Modelo |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | SI |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |   |
| **Consumo energético en operación** | 950 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 40-45 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Dos bandejas más multipropósito |   |

 19.- Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A3, velocidad impresión de 66-70 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Led o Láser Monocromático A3, velocidad impresión de 66-70 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031151 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 350.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 100.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | Negro |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca |   |
| **Modelo**  | Modelo |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |   |
| **Consumo energético en operación** | 950 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 66-70 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 30 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Dos bandejas más multipropósitos |   |

 20.- Impresora Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 21-25 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 21-25 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031139 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 50.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 4.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca  |   |
| **Modelo**  | Modelo  |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, WindowsServer 2008 R2 SP1, Windows Server2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 750 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 21- 25 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |   |

 21.- Impresora Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 30-35 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 30-35 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031152 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 50.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 4.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca |   |
| **Modelo**  | Modelo |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 600 x 600 |   |
| **Scan Dúplex** | NO |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x osuperior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 750 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 30- 35 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |   |

 22.- Impresora Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 40-45 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser Color A4, velocidad impresión de 40-45 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031153 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 80.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 10.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca |   |
| **Modelo**  | Modelo |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | NO |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 750 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 40-45 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 20 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |   |

 23.- Impresora Led o Láser Color A3, velocidad impresión de 51-55 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser Color A3, velocidad impresión de 51-55 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031154 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 270.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 30.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca |   |
| **Modelo**  | Modelo |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | NO |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |   |
| **Consumo energético en operación** | 850 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 51-55 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Dos bandejas más multipropósito |   |

 24.- Impresora Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 40-45 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 40-45 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031141 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 50.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 4.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | Negro |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca |   |
| **Modelo**  | Modelo |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 600 x 600 |   |
| **Scan Dúplex** | No |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 650 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 40 - 45 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 5 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |   |

 25.- Impresora Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 46-50 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 46-50 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031155 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 120.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 7500 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | Negro |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca |   |
| **Modelo**  | Modelo |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | No |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 650 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 46 - 50 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |   |

 26.- Impresora Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 51-55 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 51-55 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031156 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 150.000 páginas |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 10.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | Negro |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca |   |
| **Modelo**  | Modelo |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | No |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 1610 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 51-55 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 30 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |   |

 27.- Impresora Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 61-65 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Led o Láser Monocromático A4, velocidad impresión de 61-65 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031142 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 275.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 20.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | Negro |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca |   |
| **Modelo**  | Modelo |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | No |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 1610 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Led o Láser |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 61 - 65 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 20 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |   |

 28.- Impresora Multifunción Tinta Color A4, velocidad impresión de 21-25 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Tinta Color A4, velocidad impresión de 21-25 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031144 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 30.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 2.000 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 Colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca |   |
| **Modelo**  | Modelo |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 600 x 600 |   |
| **Scan Dúplex** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 39 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Tinta |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 21 - 25 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 5 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |   |

 29.- Impresora Multifunción Tinta Color A4, sin scan dúplex velocidad impresión de 20-25 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Tinta Color A4, sin scan dúplex velocidad impresión de 20-25 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031157 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 5.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 800 páginas |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 Colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Manual / Automática |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca |   |
| **Modelo**  | Modelo |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 1200 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | No |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 12 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Tinta |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 20 - 25 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 5 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja |   |

 30.- Impresora Multifunción Tinta Color A4, velocidad impresión de 30-35 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Tinta Color A4, velocidad impresión de 30-35 PPM** |
| **CPC:**  | 45160031145 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)**  | Mínimo 2.500 páginas |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual**  | Mínimo 800 |   |
| **Colores de Impresión**  | 4 colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex**  | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca**  | Marca |   |
| **Modelo**  | Modelo |   |
| **Network**  | Si |   |
| **Resolución de Impresión**  | Mínimo 4800 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | Manual / Automático |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 12 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Tinta |   |
| **Tiempo de garantía técnica**  | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión**  | 30-35 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 5 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja |   |

 31.- Impresora Multifunción Tinta Color A3, velocidad impresión de 30-40 PPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Impresora Multifunción Tinta Color A3, velocidad impresión de 30-40 PPM** |
| **CPC:** | 45160031158 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Páginas / Mensual)** | Mínimo 30.000 |   |
| **Ciclo Recomendado efectivo mensual** | Mínimo 1.500 páginas |   |
| **Colores de Impresión** | 4 colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Impresión Dúplex** | Si |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluye |   |
| **Marca** | Marca |   |
| **Modelo** | Modelo |   |
| **Network** | Si |   |
| **Resolución de Impresión** | Mínimo 4800 x 1200 |   |
| **Scan Dúplex** | Manual / Automático |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Mac OS 10.x o superior, Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A3 |   |
| **Consumo energético en operación** | 37 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Tinta |   |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Velocidad de impresión** | 30-40 PPM |   |
| **Cantidad de Usuarios** | Mínimo 10 usuarios |   |
| **Bandejas de alimentación** | Una bandeja más multipropósito |   |

 32.- Plotter de impresión A1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Plotter de impresión A1** |
| **CPC:** | 451600328 |
| **VAE:** | 0% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Colores de Impresión** | 4 Colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluido |   |
| **Marca** | Marca |   |
| **Modelo** | Modelo |   |
| **Network** | Si |   |
| **Resolución de Impresión** | 2400 x 1200 |   |
| **Scan**  | No |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Controlador de trama para Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016,2019; Mac OS |   |
| **Aplicaciones (dibujos lineales, presentaciones y renderización)** | Dibujos lineales, presentaciones; reproducciones |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A1 |   |
| **Consumo energético en operación** | 30 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Inyección térmica de tinta o a base de pigmentos |   |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Nro. de Rollos** | 1 |   |
| **Consumible inicial (tinta y al menos un rollo de papel bond)** | Si |   |

 33.- Plotter de impresión A0

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Plotter de impresión A0** |
| **CPC:** | 451600329 |
| **VAE:** | 0% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Colores de Impresión** | 4 Colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluido |   |
| **Marca** | Marca |   |
| **Modelo** | Modelo |   |
| **Network** | Si |   |
| **Resolución de Impresión** | 2400 x 1200 |   |
| **Scan**  | No |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Controlador de trama para Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016,2019; Mac OS |   |
| **Aplicaciones (dibujos lineales, presentaciones y renderización)** | Dibujos lineales, presentaciones; reproducciones |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A0 |   |
| **Consumo energético en operación** | 67 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Inyección térmica de tinta o a base de pigmentos |   |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Nro. de Rollos** | 1 |   |
| **Consumible inicial (tinta y al menos un rollo de papel bond)** | Si |   |

 34.- Plotter de impresión multifunción A1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Plotter de impresión multifunción A1** |
| **CPC:** | 451600326 |
| **VAE:** | 0% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Colores de Impresión** | 4 Colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluido |   |
| **Marca** | Marca |   |
| **Modelo** | Modelo |   |
| **Network** | Si |   |
| **Resolución de Impresión** | 2400 x 1200 |   |
| **Scan**  | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Controlador de trama para Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016,2019; Mac OS |   |
| **Aplicaciones (dibujos lineales, presentaciones y renderización)** | Dibujos lineales, presentaciones; reproducciones |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A1 |   |
| **Consumo energético en operación** | 25 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Inyección térmica de tinta o a base de pigmentos |   |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Nro. de Rollos** | 1 |   |
| **Consumible inicial (tinta y al menos un rollo de papel bond)** | Si |   |

 35.- Plotter de impresión multifunción A0

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Plotter de impresión multifunción A0** |
| **CPC:** | 451600327 |
| **VAE:** | 0% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Colores de Impresión** | 4 Colores |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Suministro inicial por color** | Incluido |   |
| **Marca** | Marca |   |
| **Modelo** | Modelo |   |
| **Network** | Si |   |
| **Resolución de Impresión** | 2400 x 1200 |   |
| **Scan**  | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Controlador de trama para Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016,2019; Mac OS |   |
| **Aplicaciones (dibujos lineales, presentaciones y renderización)** | Dibujos lineales, presentaciones; reproducciones |   |
| **Tamaños de papel soportados** | Hasta A0 |   |
| **Consumo energético en operación** | 30 wats o menos |   |
| **Tecnología de impresión** | Inyección térmica de tinta o a base de pigmentos |   |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |
| **Nro. de Rollos** | 1 |   |
| **Consumible inicial (tinta y al menos un rollo de papel bond)** | Si |   |

 36.- Scanner ADF A3, Velocidad de escaneo simple 70 o superior

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Scanner ADF A3, Velocidad de escaneo simple 70 o superior** |
| **CPC:** | 451700429 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Imágenes / diario)** | Mínimo 20.000 |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Escaneo Dúplex** | Si |   |
| **Velocidad de escaneo Simple** | 70 o superior |   |
| **Velocidad de escaneo dúplex** | 140 o superior |   |
| **Capacidad del ADF (Hojas)** | Mínimo 200 |   |
| **Marca** | Marca |   |
| **Modelo** | Modelo |   |
| **Conectividad** | Puerto USB y Puerto de Red 10/100/1000 |   |
| **Resolución de escaneo** | Si |   |
| **Software de captura** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | A3 |   |
| **Consumo energético en operación** | 67 wats o menos |   |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |

 37.- Scanner ADF A4, Velocidad de escaneo simple 20-29 IPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Scanner ADF A4, Velocidad de escaneo simple 20-29 IPM** |
| **CPC:** | 4517004210 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Imágenes / diario)** | Mínimo 1.500 |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Escaneo Dúplex** | Si |   |
| **Velocidad de escaneo Simple** | 20- 29 IPM |   |
| **Velocidad de escaneo dúplex** | 40-58 IPM |   |
| **Capacidad del ADF (Hojas)** | Mínimo 30 |   |
| **Marca** | Marca |   |
| **Modelo** | Modelo |   |
| **Conectividad** | USB |   |
| **Resolución de escaneo** | Si |   |
| **Software de captura** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 67 wats o menos |   |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |

 38.- Scanner ADF A4, Velocidad de escaneo simple 30-39 IPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Scanner ADF A4, Velocidad de escaneo simple 30-39 IPM** |
| **CPC:** | 4517004211 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Imágenes / diario)** | Mínimo 3.500 |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Escaneo Dúplex** | Si |   |
| **Velocidad de escaneo Simple** | 30-39 IPM |   |
| **Velocidad de escaneo dúplex** | 60-78 IPM |   |
| **Capacidad del ADF (Hojas)** | Mínimo 50 hojas |   |
| **Marca** | Marca |   |
| **Modelo** | Modelo |   |
| **Conectividad** | Si |   |
| **Resolución de escaneo** | Si |   |
| **Software de captura** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 67 wats o menos |   |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |

 39.- Scanner ADF A4, Velocidad de escaneo simple 40-49 IPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Scanner ADF A4, Velocidad de escaneo simple 40-49 IPM** |
| **CPC:** | 4517004212 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Imágenes / diario)** | Mínimo 4.000 |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Escaneo Dúplex** | Si |   |
| **Velocidad de escaneo Simple** | 40-49 IPM |   |
| **Velocidad de escaneo dúplex** | 80-98 IPM |   |
| **Capacidad del ADF (Hojas)** | Mínimo 50 |   |
| **Marca** | Marca |   |
| **Modelo** | Modelo |   |
| **Conectividad** | Si |   |
| **Resolución de escaneo** | Si |   |
| **Software de captura** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 67 wats o menos |   |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |

 40.- Scanner ADF A4, Velocidad de escaneo simple 60-69 IPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Scanner ADF A4, Velocidad de escaneo simple 60-69 IPM** |
| **CPC:** | 4517004213 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Imágenes / diario)** | Mínimo 6.000 |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Escaneo Dúplex** | Si |   |
| **Velocidad de escaneo Simple** | 60- 69 IPM |   |
| **Velocidad de escaneo dúplex** | 120-138 IPM |   |
| **Capacidad del ADF (Hojas)** | Mínimo 60 hojas |   |
| **Marca** | Marca |   |
| **Modelo** | Modelo |   |
| **Conectividad** | Si |   |
| **Resolución de escaneo** | Si |   |
| **Software de captura** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 67 wats o menos |   |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |

 41.- Scanner ADF A4, Velocidad de escaneo simple 70-79 IPM

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del producto/ Atributos:** | **Scanner ADF A4, Velocidad de escaneo simple 70-79 IPM** |
| **CPC:** | 4517004214 |
| **VAE:** | 40% |
| **FICHA SERCOP** | **FICHA PROVEEDOR** |
| **Atributo** | **Descripción** | **Descripción** |
| **Ciclo de trabajo máximo (Imágenes / diario)** | Mínimo 7000 |   |
| **Fabricante** | Fabricante |   |
| **Escaneo Dúplex** | Si |   |
| **Velocidad de escaneo Simple** | 70- 79 IPM |   |
| **Velocidad de escaneo dúplex** | 140-158 IPM |   |
| **Capacidad del ADF (Hojas)** | Mínimo 80 hojas |   |
| **Marca** | Marca |   |
| **Modelo** | Modelo |   |
| **Conectividad** | Si |   |
| **Resolución de escaneo** | Si |   |
| **Software de captura** | Si |   |
| **Sistemas Operativos Compatibles** | Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 2016, 2019; Linux |   |
| **Tamaños de papel soportados** | A4 |   |
| **Consumo energético en operación** | 67 wats o menos |   |
| **Tiempo de garantía técnica** | 3 años o superior emitido por el fabricante |   |